Режимы переключателя SA1, находится между магнитками.
1) “Проверка БКИ”
2) “Один двигатель”
3) “Два двигателя”
4) “Взвод защит”
5) “Проверка работы”

Что на что влияет:
-Задний автомат QS1 – разрывает цепь управления пускателем комбайна
-Автомат SF1, находится в правой магнитке справа. Включает все трансформаторы питания на комбайне, собственно без SF1 ни что не работает.
-БКИ влияет на KV1
-ПМЗ влияет на KV2 и средний автомат QF1
-БДУ включится, только если не зажаты 3 кнопки по кругу комбайна, правда ещё влияет блок А8, но о плохом лучше не думать… Влияет на KV3.
-Средний автомат QF1 – включиться только в режиме переключателя SA1 “ Один двигатель ” или “ Два двигателя ” и при этом ПМЗ не сработало. Влияет на KV3.
-KV3 включится только в определенных комбинациях: 
Комбинация №1. БДУ, KV1 включены, а KV2 отключено. Но при этом переключатель SA1 должен находится в режиме “Проверка работы”, а средний автомат QF1 выключен 
Комбинация №2. БДУ, KV1 включены, а KV2 отключено. Но при этом переключатель SA1 должен находится в режиме “Один двигатель” или “Два двигателя”, а средний автомат QF1 должен быть включен. 

Предохранители:
F1 (10A) 	- KV1, KV2, KV3, KV4, KM1, KM2, KM3, F5, F8, 
F2 (10A) 	- фары
F3 (10A) 	- Блоки питания G1.1, G1.2, G1.3 и блок А8 (12В)
F4 (10A) 	- KM4, KM5, KM6
F5 (3,15A) 	- F6, F7,
F6 (2A) 	- нулевая защита QF1(средний автомат)
F7 (2А) 	- БКИ
F8 (2А) 	- БДУ, блок А8 (18В)

