
Если пускатель комбайна включается, а на комбайне ни чего не горит – причина, выбило автомат SF1, находится в правой магнитке справа.

Если на исполнительном органе комбайна установлен 1 двигатель, и при запуске исполнительный орган запускается но через 3-5 секунды отключается, а на табло написано ”Не запускается ИО2 ”. Причина: переключатель SA1 между магнитками вверху переключён в положение ”2 двигателя” переключить в положение ”1 двигатель”

Был случай: комбайн готов к работе, после запуска рабочего органа всё нормально, но как только начали рубать песчаник. Трясётся весь комбайн, выбивает всё включенное, но при этом автомат не выключается, на дисплее причину отключения не пишет, а комбайн опять готов к работе. Пробная блокировка КV3 не помогла, отключается непосредственно А8. Найдена причина - плохой контакт на хвостовом пульте управления грузчиком. 

Режимы переключателя SA1, находится между магнитками.
1) “Проверка БКИ”
2) “Один двигатель”
3) “Два двигателя”
4) “Взвод защит”
5) “Проверка работы”

Что на что влияет:
-Задний автомат QS1 (ручка на магните справа) – разрывает цепь управления пускателем комбайна
-Автомат SF1, находится в правой магнитке справа. Включает все трансформаторы питания на комбайне, собственно без SF1 ни что не работает.
-БКИ влияет на KV1
-ПМЗ влияет на KV2 и средний автомат QF1 (ручка находится между магнитками)
-БДУ включится, только если не зажаты 3 кнопки по кругу комбайна, правда ещё влияет блок А8, но о плохом лучше не думать… Влияет на KV3.
-Средний автомат QF1 – включиться только в режиме переключателя SA1 “ Один двигатель ” или “ Два двигателя ” и при этом ПМЗ не сработало. Влияет на KV3.
-KV3 включится только в определенных комбинациях: 
Комбинация №1. БДУ, KV1 включены, а KV2 отключено. Но при этом переключатель SA1 должен находится в режиме “Проверка работы”, а средний автомат QF1 выключен 
Комбинация №2. БДУ, KV1 включены, а KV2 отключено. Но при этом переключатель SA1 должен находится в режиме “Один двигатель” или “Два двигателя”, а средний автомат QF1 должен быть включен. 

Предохранители:
F1 (10A) 	- KV1, KV2, KV3, KV4, KM1, KM2, KM3, F5, F8, 
F2 (10A) 	- фары
F3 (10A) 	- Блоки питания G1.1, G1.2, G1.3 и блок А8 (12В)
F4 (10A) 	- KM4, KM5, KM6
F5 (3,15A) 	- F6, F7,
F6 (2A) 	- нулевая защита QF1(средний автомат)
F7 (2А) 	- БКИ
F8 (2А) 	- БДУ, блок А8 (18В)
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